가지치기와 수형조절|조경자료 http://cafe.daum.net/aptlife/GWDb/39

비디오폰 결선방법.

공청TV

자동문 센서종류

상호식 인터폰 설치

비디오폰 결선방법.

비디오폰을 연결하기 위해서는 인터폰 선과 전화선등을 먼저 찾아야 합니다.

그 인터폰이나 전화선을 아래의 결선도에 맞추어서 연결해주면 됩니다.

인터폰에 보시면 단자에 표시가 있습니다. 그 표시를 기준으로 결선하면 됩니다.

아래 그림은 참고로 보세요

상호식 인터폰 설치

아래 그림같은 탭이 각 인터폰 뒷편에 보면 있습니다.

인터폰 위의 그림처럼 탭을 이용해서 번호를 설정해줍니다

각 그림은 번호에 맞게 탭설정해준 모양입니다.

위의 그림처럼 첫번째가 1..두번째가 2..세번째가 4..네번째가 8..다섯번째가 16이 됩니다.

총 32대를 설치할 수 있습니다.

탭조정은 위의 그림처럼 숫자만큼 올려주면 됩니다.

예를 들어 24번을 설정하려면

1, 2, 4, 8, 16 중 24보다 작거나 같은 수에서 가장 큰 수인 16을 올려줍니다.

24-16=8 16을 올려줬으니 24에서 16을 빼면 8이 됩니다

다시 1, 2, 4, 8, 16 중 8보다 작거나 같은 수에서 가장 큰 수인 8을 올려줍니다.

8-8=0 .....

0 이 되었으니 24번 설정이 끝났습니다.

확인 검산 : 올라간 것이 16, 8입니다.  16+8=24

하나 더

27을 설정하고자 한다면

1, 2, 4, 8, 16 중 27보다 작거나 같은 수에서 가장 큰 수인 16을 올려줍니다.

27-16=11

1, 2, 4, 8, 16 중 11보다 작거나 같은 수에서 가장 큰 수인 8을 올려줍니다.

11-8=3

1, 2, 4, 8, 16 중 3보다 작거나 같은 수에서 가장 큰 수인 2를 올려줍니다.

3-2=1

1, 2, 4, 8, 16 중 1보다 작거나 같은 수에서 가장 큰 수인 1을 올려줍니다.

1-1=0

0 이 되었으니 27번 설정이 되었습니다.

확인 검산 : 올라간 것이 16, 8, 2, 1입니다.  16+8+2+1=27

이런 탭조정을 통해서 인터폰에 고유 번호를 설정합니다

그 고유번호에 의해서 인터폰신호를 보낼 수 있는 것입니다.

이러한 고유번호가 없다면 어떤 인터폰으로 신호를 보내는지 알 수가 없는 것이죠.

병렬로 연결한다고 하는 것은

아래 그림처럼 각 인터폰 결선이 똑같다는 것입니다.

즉, 결선에서 인터폰의 구별이 없으므로 탭을 통해서 인터폰을 구별해주는 것입니다.

아래와 같이 결선하므로 거의 대부분 각 인터폰별로 같은 색깔로 같은 단자에 물리게 됩니다.

그럼 설치할 때 색깔만 기억하고 있으면 결선하기 쉽기 때문입니다.

그래서 다른 인터폰과 같은 선 색깔을 기준으로 결선해보라고 하는 것입니다.

가끔 그렇지 않는 경우가 있기 때문에....

또 그렇게 선 색깔을 기준으로 두지 않았다면 일일이 도통시험을 통해서 찾는 수 밖에 없는 것입니다.

출처 :전기시설관리_정보공유 원문보기▶   글쓴이 : 오야_백열구

제품의 특징 및 규격

본 인터폰은 최대 20대까지 설치 가능하며, 설치된 인터폰 간에는 전화와 같이 통화할 수 있는 상호식인터폰 시스템 입니다.

통화채널 방식을 채택하여 통화시 완전비화가 되게 하였습니다.(통화중 다른 인터폰에서 감청 불가능) 10선 공통배선으로 설치가 간편합니다.

각 인터폰에서 전체방송을 할 수 있습니다.

방송청취 선택스위치로 방송 수신을 ON/OFF 할 수 있습니다.

신호음량 및 방송음량을 조절할 수 있습니다.

공장,사무실,창고,유통매장,백화점,공사장 등 어느 장소에서나 유용하게 사용할 수 있는 제품입니다.

판매가격 (VAT별도)

TP-20CN:

RF-2A(정류기):

제품규격

사용전원:DC24V (RF-2A 정류기)

정류기는 인터폰 10대당 1대를 설치합니다

통화거리:최대 2Km(0.65mm 동선사용)

소비전류:통화시 30mA,방송시 150mA

외형크기:180(W) x 212(H) x 90(D)mm

통화방법

송수화기를 들고 해당 호출버턴을 눌러 상대방의

기기를 호출→상대방이 수화기를 들면 전화 사용

시와 같이 통화를 하면 됩니다.

상대방이 통화중일 때는 "삐-삐-삐" 하는 통화중

음이 들립니다 이때 통화중음 "삐-삐-삐-삐" 3∼4

번 울린 다음 후크스위치를 복귀시키지 않아도 발

신음이 들리며 바로 상대방을 호출할 수 있습니다.

전체방송을 하고자 할 때에는 송수화기를 들고 방

송버턴을 누른 상태에서 송수화기를 통해 방송을

하면 됩니다.

딥스위치 조작법(좌측그림 참조)

인터폰번호(ID) 부여방법은 딥스위치의 1.2.4.8.16

중 ON(위로올림)되는 숫자를 합한 것이 인터폰의

번호가 됩니다.

예를들어 어느 한 인터폰의 번호를 18번으로 부여

하고 싶다면 딥스위치의 "2" "16"을 위(ON)로 올리

면 됩니다(2+16=18 이니까 18번 인터폰이 됩니다)

공청설비 TV 안테나 설치하기 4 - 계통완성도|㉿ TV공청설비™

오야_백열구 |  http://cafe.daum.net/e32/El1K/25

공청설비를 구성하는 방법은 여러가지가 있습니다.

그 중에 예전에 사용하는 가장 보편적인 방법을 그려봤습니다.

각 기기별로 그 성능을 파악하게 된다면 다른 구성방법도 이해할 수 있을겁니다.

＊ 전파 혼합 및 이동로

( (( VHF_L + VHF_H ) ☞Level Setter) + UHF )  ☞ 주증폭기 ☞ 분기기 ☞ 중간증폭기 ☞ 분배기

☞ 유니트 ☞ TV

#.현관문 속도조절

#.CCTV 4P케이블, 3P 케이블 결선 방법- 영도시큐리티

#.CTV 카메라와 케이블 설치방법 -가정용,원룸 CCTV -녹화기 버전

CCTV문제.

현전압이 낮을경우  다른 곳 카메라 아답타  빼다 교환 해 볼 것.

12v정전압 아답타를 구입해서 교환,   안되면 카메라까지 교체하시기 바랍니다

자동문에 사용하는 스위치

	감열 스위치(원적외선)	일반점포, 빌딩
무접촉 타입	레이더 스위치	일반 빌딩 특수 타입
	전자매트 스위치	일반빌딩, 맨션, 호텔,병원
	터치, 스위치	일반점포, 일반빌딩
Hand type	풀스위치	공장, 창고
	누름 버튼스위치	공장, 창고, 연구실, 실험실
	고무매트 스위치	일반점포, 일반빌딩
Foot type	하드 알류미늄 스위치	일반빌딩, 맨션, 호텔, 병원
	하드 알류미늄 스위치	수술실, 화학약품실, 연구실
출입통제관리시스템	리모컨 스위치	창고, 통제구역
	카드스위치	통제구역, 연구실

＊ 무접촉 타입 : 인체의 감지영역내를 이동함과 동시에 인체와 바닥과 온도차에 의한 원

적외선 에너지양의 변동을 감열스위치가 감지하여 도어 개폐.

＊ 적외선과 안전(Safety) 스위치 : 빛으로 감지하여 도어를 개폐한다. 천정에 부착하는

반사향과 통로의 좌우측에 부착하는 대향형이 있다. 또한 안전용으로도 사용한다.

＊ 레이다 스위치 : 노출형과 매립형이 있고, 전파로 이동물체를 감지하여 도어를 개폐.

천정에 부작하기 때문에 미관을 해치지 않는다.

자동문의 구성 및 원리|★ 자동문 관련 교육자료 ★

http://cafe.daum.net/doorlove/CjON/3