EGI휀스 공사 시방서

가. 적용범위 : 본시방서는 EGI휀스 자재중 주주, 지주, EGI(Electro Galvanized Iron)판, 주주파이프, 클램프(자동,고정)에 적용한다.

나. 특징 : 열연강판을 산새, 냉간압연, 어닐링, 조질 압연공정을 거친후 냉연강판 상태에서 전기작용에 의하여 아연을 전기용융 도금한 강판.아연도금강판의 일종인 전기 아연도금강판(EGI, Electrolytic Galvanized Iron)은 전해법에 의해 냉연 강판 또는 열연강판 표면에 아연피복을 입혀 내식성을 높인 제품으로 일반적으로 용융아연 도금강판 보다 도금 부착량이 적고 균일하며 평활하기 때문에 도장 마무리성, 도장 후 내식성이 뛰어나다.

다. 규격 및 재질 : EGI 휀스 자재의 품명, 규격, 재질, 표면처리 기준은 아래와 같으며 기타 규격 및 사양은 도면에 준한다.

- 규격 및 재질 -

품 명	규 격	재 질	표 면 처 리
주주 및 보조 지주 파이프	48.6Φ×2.3t	KS 아연도금강관	백관(아연도금)
클램프고정	48.6Φ 강관비계용		전기도금
클램프회전	48.6Φ 강관비계용		〃
주주파이프	48.6Φ 강관파이프	KS 아연도금강관	〃
EGI판넬	540x0.5t		전기도금
휀스고리(볼트/너트)	Φ9×32		전기도금
강관연결핀	48.6Φ용		전기도금

라. 시공 방법

[1] 주주의 간격은 2.0m로 하고 부품의 조립은 설계도에 의하여 설치 해야 하고 보조 지주의 간격은 4.0m 간격으로 설치 한다.

[2] 주주말뚝은 2.0m 간격으로 포크레인 장비를 이용하여 2.0m강관파이프를 1.5m 지반아래로 견고하게

박아서 설치하며 지상으로 약0.3m~0.5m 노출하여 주주파이프와 결속할 수 있도록 설치한다.

[3] 주주는  주주말뚝에 자동 및 고정클램프로 결속하여 수직으로 세우고 좌우 이동이 없도록 견고히 고정하여 주어야 한다.

[4] 주주말뚝과 주주파이프를 고정설치한 후 횡대파이프를 클램프로 완전히 고정시키고 고정클램프, 자동클램프, 훅크 Bolt/Nut로 EGI 강판을 유동이 없도록 고정시킨다.

[5] 공사 완료 후 주위 환경을 깨끗이 청소하여야 한다.

마.  시공기준

[1]  본 공사는 시방서에 의하여 성실하게 이행할 것이며 시방서에 명시되지 않은 사항은 토목공사 일반 시방서에 준하여 시행한다.

[2] 공사용 자재는 설계서에 명시된 제품으로 하고, 감리자의 검사를 받아서 합격품에 한하여 사용하며, 불합격품에 대하여는 즉시 현장외로 반출하여야 한다.

[3] 공사 시행시 경미한 사항은 시공자 부담으로 하며 감리자의 지시에 따라 시행한다.

[4] 시공자는 공사 시행에 있어서 제반 관련법규를 준수하여야 하고, 고의 또는 과실로 인한 현장에서 발생되는 모든 피해 보상은 시공자의 책임으로 처리되어야 하며, 항상 민원의 발생이 없도록 예방 및 조치하여야 한다.

[5] 공사 시행중 안전사고 예방에 대하여 특별한 관심을 가지고 시행해야 하며 안전사고 발생시 민·형사상 책임은 시공자가 져야한다.

[6] 본 공사기간 중 공사현장내의 공사용 시설 일체에 대한 제반 경비는 시공자가 부담하며 제반시설의 망실 및 파손에 대한 변상은 시공자가 하여야 한다.

[7] 본 공사 시방서에 이의가 있거나 시방서에 명시되지 않은 사항은 감리자의 지시에 따라서 시공며 그 외 사항은 계약서에 명시한 바에 의한다.