기계작업별 Checklist	스쿠터	CL-안전-225

	기계설비 설명	스쿠터란 발동기를 장치하여 그 동력으로 바퀴를 회전시키게 만든, 바퀴가 두 개 달린 원동기로, 국내법상 분류는 이륜차이다.
	유해위험요인	- 운행 중 안전운행수칙을 준수하지 않으면 충돌 사고가 일어날 수 있다. - 운행 중 특히 미끄러운 도로를 주행하는 경우, 운전자가 중심을 잃고 전도할 위험이 있다.
	법적요구사항	<도로교통법 제43조 관련> - 누구든지 지방경찰청장으로부터 운전면허를 받지 아니하거나 운전면허의 효력이 정지된 경우에는 자동차등을 운전하여서는 아니 된다.

위 험 성 평 가 표

(Checklist - Risk Assessment)

대상(공정) :                                                                        평가자 :

평가일자 :

번호	평가항목	현재 안전조치	평가결과		현재위험도			개선대책
			적정	보완	빈도	강도	위험도
1	바퀴의 공기압력은 충분한가?
2	전조등, 후미등, 방향지시등은 올바르게 작동하는가?
3	운전자의 심신상태는 올바른 판단과 행동을 할 수 있을 만큼 양호한가?
4	운전 중 흡연, 잡담, 휴대폰 통화를 금지하고 있는가?
5	운전자는 운전경로를 가능한 한 안전한 길로 선정하여 운행하고 있는가?
6	운전자는 과속, 난폭운전, 신호위반 등 불법운전을 하지는 않는가?
7	지나치게 어두운 곳이나, 가혹한 도로 조건에서는 운행을 자제하고 있는가?
8	1년마다 주기적으로 전문가에게 이륜차의 안전점검을 받고 있는가?
9	반드시 규정된 자격을 가진 사람이 운전하고 있는가?
10	운전 중 반드시 이륜차용 헬멧을 착용하고 있는가?

주) ① 평가결과는 해당란에 ∨로 표시함.

② 위험도=빈도×강도, 빈도 : 1.거의없음, 2. 낮음, 3.있음, 4.높음, 5. 빈번함,  강도 : 1.영향없음, 2.경미한 불휴업, 3. 경미한 휴업, 4. 중대재해